|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | გენერატორი | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) |
| რაოდენობა | 1 ცალი | 1 კომპლექტი |
| მახასიათებლები | 100 კვა სიმძლავრის, მაყუჩი კაბინით, და ავტომატიკის ბლოკით | უწყვეტი კვების წყარო 10 კვა სიმძლავრის. (მინ. 15 წუთიანი უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობით) |
| მოთხოვნები | - ტრანსპორტირება ობიექტზე (თელავში), მონტაჟი, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა ქსელზე მიერთების გარეშე.  - საგარანტიო ვადა მინ. 2 წელი და მეტი. | - ტრანსპორტირება ობიექტზე (თელავში), მონტაჟი, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა ქსელზე მიერთების გარეშე.  - საგარანტიო ვადა მინ. 2 წელი და მეტი. |
| ეკო მოთხოვნები | - დაბალი ხმაურის დონე (dBA) ან ხმის დამხშობი კამერა (უკეთესია, ვინაიდან დასახლებულ პუნქტშია)  - დაბალი ემისიები | - ენერგო ეტიკეტი  - გამძლე აღჭურვილობა, რომელიც შეიძლება ადვილად განახლდეს ან  გარემონტდეს (ამ შემთხვევაში გარანტია რომ ექნება დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს) |