|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | გენერატორი | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) |
| რაოდენობა | 1 ცალი | 1 კომპლექტი |
| მახასიათებლები | 100 კვა სიმძლავრის, მაყუჩი კაბინით, და ავტომატიკის ბლოკით | უწყვეტი კვების წყარო 10 კვა სიმძლავრის. (მინ. 15 წუთიანი უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობით) |
| მოთხოვნები | - ტრანსპორტირება ობიექტზე (თელავში), მონტაჟი, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა ქსელზე მიერთების გარეშე.- საგარანტიო ვადა მინ. 2 წელი და მეტი. | - ტრანსპორტირება ობიექტზე (თელავში), მონტაჟი, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა ქსელზე მიერთების გარეშე.- საგარანტიო ვადა მინ. 2 წელი და მეტი. |
| ეკო მოთხოვნები  | - დაბალი ხმაურის დონე (dBA) ან ხმის დამხშობი კამერა (უკეთესია, ვინაიდან დასახლებულ პუნქტშია)- დაბალი ემისიები  | - ენერგო ეტიკეტი - გამძლე აღჭურვილობა, რომელიც შეიძლება ადვილად განახლდეს ანგარემონტდეს (ამ შემთხვევაში გარანტია რომ ექნება დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს) |